NHRA Technical Specifications
For
1965 Chrysler Corp. Motors

						  ROD
BORE	STROKE	    DISPLACEMENT     CYLINDERS	LENGTH
3.406	3.125		170		6	5.710
3.406	4.126		225		6	6.700
3.630	3.313		273		8	6.123
3.910	3.313		318		8	6.123
4.125	3.380		361		8	6.360
4.250	3.375		383		8	6.360
4.188	3.750		413		8	6.770
4.250	3.750		426		8	6.770 Wedge
4.250	3.750		426		8	6.861 Hemi						10/13/2008

Issued:        15 April 1966
Revised:       6-7-71, 8-23-79, 5-24-94, 3-16-95, 7-1-96 ,9-17-02, 7-01-03, 3-24-04, 4-13-04, 7-27-04,       12-8-05 CL, 2-21-06 CL, 8-10-06 WR, 10-25-06 JS, 9-23-08 WR, 10-13-08 WR, 7-22-09 PC, 1/1/11 PC, 9/20/11 PC,
1/10/12 PC, 2/21/12 PC, 3/20/12 PC

HP   Disp Mfg  C.R. Ind. Make Model/Transmission          Manifold        R.R.    Lifter  Head cc  Notes         
  
101  170  D    8.5  1-1  B&B  BBS-3833S/SM   3834S/AUTO                   	1.5    	M      	 53.8    A,3                      
				Carb sizes - #3833 – 1563/1250  # 3834 – 1686/1343
101  170  P    8.5  1-1  B&B  BBS-3833S/SM   3834S/AUTO                   	1.5    	M      	 53.8    A,9
				BBS Carb sizes - #3833 – 1563/1250  #3834,3839,3840,3060 – 1686/1343
				Holley Carb sizes - #3053 – 1563/1250  #3054 – 1686/1313 
				Holley Carb sizes - #3057 – 1563/1250  #3058,3040 – 1686/1313 
145  225  D    8.4  1-1  B&B  BBS-3837S/SM   3838S/AUTO                   	1.5    	M      	 53.8    A,4
				Carter Carb sizes – 1686/1343
				Holley Carb sizes - #3058,3059,3060 – 1686/1313
				Holley Carb sizes - #3057 – 1563/1250
145  225  P    8.4  1-1  B&B  BBS-3837S/SM   3838S/AUTO                   	1.5    	M      	 53.8    A,8
				Carter Carb sizes – 1686/1343
				Holley Carb sizes - #3058 – 1686/1313
				Holley Carb sizes - #3057 – 1563/1250
180  273  DP   8.8  1-2  B&B  BBD-3843S/SM   3844S/AUTO   2463252         	1.5    	M      	 57.3    B,5
				Carter Carb sizes – 1437/1063
				Strom Carb sizes – 1437/1125
230  318  DP   9.0  1-2  B&B  BBD-3847S/SM   3848S/AUTO                   	1.5    	M      	 70.6    C,6
				Carter Carb sizes – 1437/1186
				Strom Carb sizes – 1437/1186
235  273  DP  10.5  1-4  Cart AFB-3853S/SM   3854S/AUTO      2465726      	1.5    	M      	 57.3      B,15
				Carb sizes – 1437x1563/1063x1250
265  361  DP   9.0  1-2  B&B  BBD-3849S/SM   3850S/AUTO                   	1.5    	H      	 73.5    D,7
				Carter Carb sizes – 1563/1313
				Strom Carb sizes – 1437/1186
270  383  C    9.2  1-2  B&B  BBD-3849S/SM   3805S/AUTO                   	1.5    	H      	 73.5    D,1                   
				Carter Carb sizes – 1563/1313
				Strom Carb sizes – 1437/1186
270  383  DP   9.2  1-2  B&B  BBD-3849S/SM   3805S/AUTO                   	1.5    	H      	 73.1    D,1
				Carter Carb sizes – 1563/1313
				Strom Carb sizes – 1437/1186
315  383  C   10.0  1-4  Cart AFB-3855S/SM   3856A/AUTO   301,666,968     	1.5    	H      	 73.5    D,10
				Carb sizes – 1437x1563/1186x1313
330  383  P   10.0  1-4  Cart AFB-3859S/SM   3860S/AUTO   301,666,968     	1.5    	H      	 73.5    D,10
				Carb sizes – 1437x1563/1186x1313
340  413  C   10.1  1-4  Cart AFB-3858S/AUTO ONLY                       	1.5    H      	 73.5    D,2
				Carb sizes – 1437x1563/1186x1313
340  413  D   10.1  1-4  Cart AFB-3858S/AUTO ONLY                       	1.5    H     	 73.5      D
				Carb sizes – 1437x1563/1186x1313
360  413  CD  10.1  1-4  Cart AFB-3859S/SM   3860S/AUTO                  	1.5	H       73.5      D
				Carb sizes – 1437x1563/1186x1313
365  426  DP  10.3  1-4  Cart AFB-3859S/SM   3860S/AUTO    2206000        	1.5   	H      	 73.5      D,13
				Carb sizes – 1437x1563/1186x1313
400  425  DP  12.5  1-4  Holl 2973,2814,4781,3418	      4452034		1.57 I		167.7	 E,11,12										1.52 E
				Carb sizes - #4781,3418,2973 – 1750x1750/1563x1563
				Carb sizes - #2814 – 1686x1686/1375x1437	
425  426  DP  12.5  2-4  Holl R-3116, 4235 & 4236/ALL (2)              	1.56 I 	M      	167.7      E,14
										1.52 E 	M
				Carb sizes - 1686x1686/1375x1437	

C = Chrysler engine     D = Dodge engine    P = Plymouth engine
1 - Alt Carbs - Stro WWC3-254/SM or WWC3-255/AUTO    2 - Imperial uses Carter AFB-3871S/AUTO ONLY.
3   Alt Carbs - Holl 3053S/SM  3054A/AUTO
4 - Carbs listed are for Dart. Alt Carbs Holl 3057S/SM 3058A/AUTO
    Coronet uses BBS-3839S or Holl 3059/SM,  BBS-3840S or Holl 3060/AUTO
5 - Alt Carbs - Stro WWC3-248/SM, WWC3-249/AUTO    6 - Alt Carbs - Stro WWC3-250/SM, WWC3-251/AUTO
7 - Alt Carbs - Stro WWC3-254/SM, WWC3-255/AUTO    8 - Alt Carbs Holl 3057S/SM 3058A/AUTO
9 - Carbs listed are for Valiant. Alt Carbs Holl 3057S/SM 3058A/AUTO                                                                                          
    Plymouth uses BBS-3839S or Holl 3040/SM, BBS-3840S or Holl 3060/AUTO
10- Carb. Spec. 1.188 & 1.313 Ven. 1.437 & 1.563 TB.
11- Alt intake manifold – 2468043,P4532784
12 – Carb sizes = (2814-1.686x1.686/1.375x1.437)  (2973,3418,4781-1.750x1.750/1.562x1.562)
13- Alt intake manifold 2806178, 2951736, 3512501, 3614014
14- Alt intake manifold P4532265
15- Alt intake manifolds 2535583, 2536536, 2536771, 2531915, 2836139

Cylinder Head Castings:
A = 2206035,2843169  B = 2465315,2843675,4323302  C = 2268341 
D = 2406516,2780915, 4532287 SS only  E = 2468016,2780559,2780559-M,(2531110,2531110-M,2531110-M2,3614433 Alum)
Note: 433 is machined for dual plugs – legal for use only if one of the two spark plugs holes is blanked off
               Deck  Piston                   
HP   Disp Mfg   Cl   Type     Height   Vol         	Valves   Cam Lift     	Gasket	Springs                    

101  170  DP   .000   Flat                  		1620/1360 371/364     .020   	Outer Only
145  225  DP   .141   Flat                  		1620/1360 394/390     .020   	Outer Only
180  273  DP   .011   Flat w/n              		1780/1500 400/411     .020  	Outer Only
230  318  DP   .012ab Flat                  		1840/1560 397/403     .020  	Outer Only
235  273  DP   .011   Dome    .140	16.1 cc    	1780/1500 415/425     .020   	Outer Only
265  361  DP   .038   Flat                  		2080/1600 398/396     .020   	Outer Only                      
270  383  CDP  .014   Dish    .045    5.11 cc	2080/1600 398/396     .020   	Outer Only
315  383  C    .014   Flat                  		2080/1600 398/396     .020   	Outer Only
330  383  P    .014   Flat                  		2080/1600 431/431     .020   	Outer Only
340  413  CD   .038   Flat                  		2080/1600 425/437     .020   	Outer Only
360  413  CD   .038   Flat                  		2080/1600 431/431     .020   	Outer Only
365  426  DP   .042   Flat                  		2080/1600 431/431     .020   	Outer Only
400  426  DP	.767ab Dome    	105.2 cc	****/1940 540/540	.018	Outer & Inner   
425  426  DP   .767ab Dome    	105.2 cc	****/1940 540/540     	.018  	Outer Only

C = Chrysler engine  D = Dodge engine  P = Plymouth engine

*** = 2.250" with cast iron heads.  2.230" with aluminum heads.